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	1.1. 
	Priekšmeta apraksts
	Rezerves kopēšanas sistēma ar paaugstinātiem noturības mehānismiem pret kiberuzbrukumiem.
Apraksts: Fiziska tipa rezerves kopiju risinājums, ar paaugstinātu noturības mehānismiem pret izspiedejvīrusiem.
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	1.2. 
	Iekārtas prasības
	1. Mērogojama rezerves kopēšanas infrastruktūra, kura atļauj pēc vajadzības paplašināt kapacitāti.
2. Datu aizsardzība: Šifrēšana, vismaz AES-256.
3. Funkcionalitāte, kas nodrošina noturību/aizsardzību pret kiberuzbrukumiem (t.sk. izspiedejvīrusiem)
4. Rezerves kopēšanas glabātuvei jābūt ar mehānismiem, kas nodrošina datu nemainīgumu, tādejādi neļaujot tos šifrēt, dzēst, modificēt.
5. Risinājumam jābūt integrējamam ar trešo pušu monitorēšanas rīkiem.
6. Piegādātajā risinājumā jābūt mehānismiem, kas ļauj nodrošināt darbības nepārtrauktību.
7. Rezerves kopēšanas sistēmas apjoms, ne mazāk kā 8TB (2x8TB, RAID1).
8.  Rezerves kopēšanas sistēmai jābūt aprīkotai ar atsevišķu sistēmas disku ar NVMe form faktoru, ne mazāk kā 256GB.
9. Vismaz Intel i3 12 paaudzes procesors.
10. Operatīvā atmiņa ne mazāk kā 16GB.
Pieslēgvietas:
o	Ne mazāk kā 2 gab. USB 2.0
o	Ne mazāk kā 2 gab. USB 3.2
o	Ne mazāk kā 1 gab.  RJ-45
o	Ne mazāk kā 1 gab. Wi-FI antenas pieslēgvieta
•           Tīkla karte ne mazāk kā 1Gb Ethernet
	
	
	

	1.3. 
	Programmas atjauninājumu darbības ilgums un tips
	1.3.1. Vismaz 3 gadu atbalsts  

	
	
	

	1.4. 
	Uzturēšanas servisa nosacījumi
	1.4.1. Pasūtītājam tiek nodrošināta sazināšanās iespēja ar Pretendenta vai Programmatūras ražotāja tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot e-pastu vai telefonu.
1.4.2. Pretendents veic iekārtas integrāciju un atbalstu Pasūtītāja esošajā infrastruktūrā.
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