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	1.1. 
	Iekārtas tehniskās prasības
	1.1.1. USB licenču atslēgu serveris (Dongle Server)
1.1.2. Tips: 19" statnes bloks, 1U
1.1.3. USB portu skaits: vismaz 20 gab.
1.1.4. Pieslēgums: 2 × 10BaseT, 100BaseTX, 1000BaseT (redundant)
1.1.5. SD Card Reader: 1 gab.
1.1.6. Barošanas bloku skaits: 2 gab. (redundant)
1.1.7. Savietojamība: Windows, Mac OS X, Linux
1.1.8. Portu piekļuves kontrole ar vāciņu un atslēgu
Reference: 1. SEH myUTN-800 Dongleserver
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	1.2. 
	Garantija
	1.2.1. Vismaz 3 gadi
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