
	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Tehniskais apraksts un prasības
	Skaits
	Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts
	Cena par vienību bez PVN 

	
	Ierakstaizsardzības iekārta “Tableau T8u”

	
	Specifikācija
	2.1.  Fiziskā ierakstaizsardzības iekārta, kas nodrošina apskatāmo objektu datu integritāti. 
2.2.  Ierīces savienojamības interfeiss: USB 3.0
2.3.  Atbalstāmo kopējamo objektu interfeisi: vismaz USB
2.4.  Formfaktors: Ārējā tipa iekārta.
2.5.  Iekārtai jābūt aprīkotai ar atsevišķi pievienojamu strāvas barošanas avotu.
2.6.  Spoguļkopijas izveides ātrums: Vismaz 380 MB/s
2.7.  Piegādātajai iekārtai jābūt pieejamiem bezmaksas atjauninājumiem, gadījumā ja tādi ir.

Reference: Tableau T8u
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	Garantija
	4.1.  Vismaz 1 gads
	
	
	



	Nr. p. k.
	Nosaukums
	Tehniskais apraksts un prasības
	Skaits
	Pretendenta piedāvājums
Ražotājs, nosaukums, precīzs funkcionalitātes apraksts
	Cena par vienību bez PVN

	
	Ierakstaizsardzības iekārta “Tableau T35u”

	
	Specifikācija
	2.8.  Fiziskā ierakstaizsardzības iekārta, kas nodrošina apskatāmo objektu datu integritāti. 
2.9.  Ierīces savienojamības interfeiss: USB 3.0
2.10.  Atbalstāmo kopējamo objektu interfeisi: vismaz SATA un IDE
2.11.  Formfaktors: Ārējā tipa iekārta.
2.12.  Spoguļkopijas izveides ātrums: Vismaz 270 MB/s
2.13.  Iekārtai jābūt aprīkotai ar atsevišķi pievienojamu strāvas barošanas avotu.
2.14.  Piegādātajai iekārtai jābūt pieejamiem bezmaksas atjauninājumiem, gadījumā ja tādi ir.

Reference: Tableau T35u
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DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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