ATKLĀTA KONKURSA
“Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība objektā 
“Ēkas pārbūve, Jaunatnes ielā 6, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā””
(identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/121)
iepirkuma komisijas 12.02.2025 sēdē sniegtā atbilde
uz piegādātāja uzdotajiem jautājumiem


Jautājums: 
Par vērtēšanas kritērija prasību
K2 – Būvprojekta vadītāja pieredze:
Pretendenta būvprojekta vadītājs iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (t.i., no 2022. gada līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa pēdējai dienai) ir vadījis ēku jaunbūves vai pārbūves būvprojektu* izstrādi, kur katrs būvprojekts satur nosacījumus:
1) trešās grupas ēka;
2) ēkas kopējā platība ir ne mazāka kā 1500 m2;
3) veikta energoefektīva ēkas norobežojošo konstrukciju un ietaišu projektēšana (atbilstoši iepirkuma specifikai), tostarp dati par pabeigtu projektu izmērīto energoefektivitāti uz m2, kas ietver apsildi, dzesēšanu, apgaismojumu, ūdens uzsildīšanu un palīgaprīkojumu. Energoefektivitātes klase: jaunbūvei A+; pārbūvei A.
Jautājums – vai varētu definēt konkrēti kādiem ir jābūt ēkas energoefektivitātes rādītājiem kWh/m2 gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai, mehāniskajai ventilācijai, apgaismojumam un dzesēšanai? 
Atbilde:
[bookmark: _GoBack]Ēkas energoefektivitātes rādītājiem kWh/m2 gadā apkurei, karstā ūdens sagatavošanai, mehāniskajai ventilācijai, apgaismojumam un dzesēšanai jābūt tādiem, lai jaunbūvei tiktu sasniegta energoefektivitātes klase A+, bet pārbūvei A, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 222 “Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi”. Minētie energoefektivitātes rādītāji tiek norādīti energosertifikātā (vai pagaidu enerfosertifikātā). 
 

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja:					B.Ungure 
	
Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama atklāta konkursa nolikuma sastāvdaļa.
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