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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Šķērszāģēšanas iekārta ar diviem ruļļu galdiem
	1
	Kompl.
	Kokmateriālu šķērszāģa iekārta, kas paredzēta kokmateriālu šķērseniskai garināšanai:
1. Spriegums: 380-400V;
2. Elektromotora jauda: vismaz 3 kW;
3. Maksimālais zāģēšanas platums: vismaz 250 mm;
4. Maksimālais zāģēšanas augstums: vismaz 125 mm;
5. Iekārtas darba virsmas augstums: 850 mm (+/-40 mm);
6. Iekārta paredzēta darbam ar zāģripas izmēriem: vismaz 450 × 30 mm;
7. Skaidu nosūkšanas izvada diametrs: ⌀100 mm;
8. Aprīkota ar 2 ruļļu galdiem;
9. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

Ruļļu galds:
1. Skaits: 2;
2. Maksimālais zāģēšanas augstums: vismaz 125 mm;
3. Garums: vismaz 3000 mm;
4. Platums: vismaz 320 mm;
5. Darba virsmas augstums: 850 mm (+/-40 mm);
6. Iespēja montēt vienu aiz otra uz abām pusēm;
7. Katrs galds aprīkots ar šādu komplektāciju:
7.1. platā materiāla atdure – vismaz 1 gab.;
7.2. šaurā materiāla atdure – vismaz 1 gab.;
7.3. fiksētā materiāla atdure – vismaz 2 gab.;
7.4. mērlineāls vismaz 3000 mm garumā – vismaz 1 gab.
8. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana un Pasūtītāja personāla apmācība.
2. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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