Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Ēkas Rūpnīcas ielā 6, Rēzeknē, atjaunošana un pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/19, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	Lūdzam pārrēķināt un izlabot logu hidroizolācijas lentes daudzumu (Lokālā tāme Nr.1.4, pozīcija Nr.1.24). Logu bloku kopējais perimetrs ≈330,3m. Montējot logu blokus, nepieciešams izmantot  iekšējo hidroizolācijas lenti, ka arī  ārējo vēja necaurlaidīgo lenti, attiecīgi, lentes daudzumam jābūt L=330,3*2=660,6m, bet lokālajā tāmē iekļautas lentes  tikai 166,0m garumā. 

	Papildinājumi LT Nr. 1.4:
	1.24.
	līg.cena
	iekšējā hidroiz. lente
	m
	345,00

	1.24*
	līg.cena
	ārējā vējnecaurlaidīga lente
	m
	345,00


 


	Lūdzam pārrēķināt un izlabot durvju hidroizolācijas lentes daudzumu (Lokālā tāme Nr.1.4, pozīcija Nr.1.45). Pēc tehnoloģijas hidroizolācijas lentes jāizmanto ārdurvju bloku montāžai, bet iekšējām durvīm tās nav nepieciešams. Ārdurvju bloku kopējais perimetrs ≈13,9m. Montējot ārdurvju blokus, nepieciešams izmantot  iekšējo hidroizolācijas lenti, ka arī  ārējo vēja necaurlaidīgo lenti, attiecīgi, lentes daudzumam jābūt L=13,9*2=27,8m, bet lokālajā tāmē iekļautas lentes  162,0m garumā.

	Papildinājumi LT Nr. 1.4:
	1.24.
	līg.cena
	iekšējā hidroiz. lente
	m
	345,00

	1.24*
	līg.cena
	ārējā vējnecaurlaidīga lente
	m
	345,00


 


	Izskatot EIS mājaslapā 08.10.2024.g.  ievietotos būvdarbu apjomus, tika konstatēts, ka BA ir papildināti ar Lokālo tāmi Nr.5 (Virtuves iekārta), kuras sākotnējā EIS versijā nebija. Lūdzam, sniegt sīkāku informāciju par virtuves mēbelēm: kāda veida, izmēra un cik sienas skapji ir iekļauti 1 komplektā?  Kāda izmēra virtuves galdus vajadzētu izgatavot un no kāda materiāla? Vai virtuves skapji un galdi ir moduļu vai pēc pasūtījuma izgatavoti?

	Būvdarbu apjomu lokālo tāmi Nr.5, lūdzam neņemt vērā, tā nav attiecināma/nav paredzēta šajā iepirkumā. Lūdzam skatīt pievienoto versiju, kura ir precizēta ņemot vērā iepriekš minēto.



