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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Vispārīgie noteikumi.
Ja tehniskajā specifikācijā (visām daļām) norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.

	Nr.
	Nosaukums
	Skaits
	Vienība
	Minimālās tehniskās prasības

	1. 
	Virtuves kombains
	1
	Gab.
	1. Svītrots ar 23.01.2025. grozījumiem;
2. Maisīšanas trauka tilpums: vismaz 3.5 – litri; 
3. Maināmi ātruma iestatījumi, pulsa funkcija;
4. Jauda: vismaz 1200W ;
5. Spriegums: robežās no 220-240V;
6. Strāvas vada garums: vismaz 110 cm;
7. Komplektācijā ietilpst vismaz šādi piederumi: 
7.1. 1 × Vāks, 
7.2. 1 × Mīklas āķis, 
7.3. 1 × Putošanas bļoda, 
7.4. 1 × Miksera uzgalis, 
7.5. 1 × Frī kartupeļu ripa, 
7.6. 1 × Smalkā rīves ripa, 
7.7. 1 × Rupjā rīves ripa, 
7.8. 1 × Maisīšanas slotiņa, 
7.9. 1 × Ripu turētājs, 
7.10. 1 × Pagriežamā griezējripa, 
7.11. 1 × Pildītājs, 
7.12. 1 × Universālais nazis, 
8. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	2. 
	Iekārta sukādēm
	1
	Gab.
	1. Iekārta sukādēm, augļu žāvētājs;
2. Jauda: robežās no 900 - 1300 W;
3. Spriegums: robežās no 220–240 V;
4. Vismaz 10 noņemamas, nerūsējošā tērauda paplātes;
5. Regulējams taimeris: no vismaz 1–24 st;
6. Regulējama žāvēšanas temperatūra: diapazonā no vismaz 35–70°C;
7. Žāvētāja izmēri nepārsniedz: 50 × 60 × 50 cm;
8. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	3. 
	Saldējuma mašīna
	1
	Gab.
	1. Saldējuma/sorberta gatavošanas ierīce;
2. Saldējuma apjoma ietilpība: vismaz 1,5 litri;
3. Ierīces korpuss izgatavots no nerūsējošā tērauda;
4. Izņemama saldējuma gatavošanas tvertne;
5. Tvertnē esošās maisīšanas lāpstiņas no metāla;
6. Maksimālais saldējuma pagatavošanas ilgums: ne vairāk par 40 min;
7. Spriegums: robežās no 220–240 V;
8. Jauda: ne lielāka par 300 W;          
9. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	4. 
	Kuteris
	1
	Gab.
	1. Gaļas kuteris (ar rotējošu bļodu un vertikāliem nažiem);
2. Paredzēts smalcināšanai, maisīšanai, dažādiem produktiem (piem. krēmiem, pastētēm, mērcēm, biezeņiem, garšaugiem);
3. Izgatavots no nerūsējošā tērauda;
4. Smalcināšanas trauka tilpums: vismaz 6 l;
5. Jauda: vismaz 400 W;
6. Ātrums: vismaz 1400 apgriezieni / min.;
7. Komplektā vismaz viens gluds asmenis;
8. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	5. 
	Baktericīdā lampa
	1
	Gab.
	1. Baktericīdā lampa;
2. Uz pārvietojama statīva, kas aprīkots ar vismaz 4 riteņiem;
3. Jauda: vismaz 100 W;
4. Paredzēta izmantošanai telpās ar platību vismaz 35 m2;
5. Spriegums: robežās no 220–240 V;
6. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	6. 
	Saldētava ar paceļamu vāku
	2
	Gab.
	1. Horizontāli novietojamā saldētava ar paceļamu vāku;
2. Jauda: vismaz 150 W; 
3. Spriegums: robežās no 220–240 V;
4. Saldētavas ietilpība: vismaz 180 litri;
5. Regulējama saldēšanas temperatūra: no vismaz – 14° līdz vismaz –24° C;
6. Energoefektivitātes klase: vismaz D;
7. Komplektā ietilpst vismaz 1 grozs produktu uzglabāšanai;
8. Darbam pilnībā nokomplektēta un funkcionējoša Prece.

	
	Citas prasības:
	1. Izpildītājs veic preču piegādi 3 (trīs) mēnešu laikā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas, preču piegādi saskaņojot ar Pasūtītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas pirms Preču piegādes veikšanas.
2. Preču Piegādes termiņā ir jāveic piegādātās Preces uzstādīšana.
3. Garantijas laiks vismaz 24 mēneši. Garantijas laikā Izpildītāja pienākums ir par saviem līdzekļiem Preces Defekta gadījumā veikt bojātās daļas nomaiņu vai remontu 15 (piecpadsmit) kalendāra dienu laikā pēc Defekta pieteikšanas, vai Pusēm vienojoties. Servisa reakcijas laiks 2 (divu) darba dienu laikā pēc izsaukuma saņemšanas.
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