Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk149835394]“Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi”
 ID Nr. CAIP 2024/172

Atbildes uz 21.01.2025. iesniegtajiem jautājumiem 

1. jautājums:
1.daļas 1.tāmē (9.pielikums_ Finansu piedavajumu formas 172) pozīcija Nr. 3.5. Ceļa zīmju pārcelšana uz jauna staba ar konsoli, lūdzam precizēt detalizēti, kāda tipa konsoli paredzēts uzstādīt?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka pilsētā tiek pielietoti vairāki konsoles tipi. Galvenais ir, lai pati ceļa zīme atbilst Latvijas Valsts standarta LVS 77 prasībām. Ceļa zīmju balsta veids un forma jāizvēlas, lai nodrošinātu uzstādīto CSOTL stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē. Balstu veids un novietojums jāizvēlas atkarībā no uzstādīšanas vietas gabarītiem, nodrošinot gājēju kustību, kā prioritāti izvēloties gājējus (ja tas nepieciešams, izmanto liektos ceļa zīmju balstus). CSOTL balstiem jābūt nostiprinātiem apvidus līmenī, tos iebetonējot (betona daudzums vienam statam ne mazāk kā 0.35 x 0.35 x 0.50 m apjomā). Balsta apakšējā galā jāievieto šķērslis, kas novērš tā rotāciju ap asi vai izraušanu. Balstu cauruļu gali ir noslēgti ar aizbāzni, lai novērstu ūdens iekļūšanu balstā.


2. jautājums:
1.daļas 1.tāmē (9.pielikums_ Finansu piedavajumu formas 172) pozīcija Nr. 4.5. Lietus ūdens novadīšanas kanāla izbūve (režģis čuguna 20 cm platumā), lūdzam precizēt detalizēti, kāda tipa lietus ūdens novadkanālu paredzēts uzstādīt (stiprības klase, augstums, materiāls)?

Atbilde:
Komisija skaidro, ka lietus ūdens novadīšanas kanāla stiprības klase ir C 250, platums 200 mm, čuguna režģis un augstums netiek limitēts.


3. jautājums:
1.daļas 3.tāmē (9.pielikums_ Finansu piedavajumu formas 172) pozīcija Nr. 4.4. Rīgas tipa apmales uzstādīšana nobrauktuvēs, lūdzam precizēt detalizēti, minētās apmales ģeometriskās formas, definēt izstrādājuma materiālu. 

Atbilde:
Komisija skaidro, ka nobrauktuvju betona apmaļu izmēri ir 30x50x16/26, jāparedz labās un kreisās puses apmales.


4. jautājums:
1.daļas 3.tāmē (9.pielikums_ Finansu piedavajumu formas 172) pozīcija Nr. 4.6. Ceļa zīmju pārcelšana uz jauna staba ar konsoli, lūdzam precizēt detalizēti, kāda tipa konsoli paredzēts uzstādīt?

Atbilde:
Lūdzam skatīt atbildi uz 1.jautājumu.
