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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Kvalitatīvi veikt ēkas tehnisko apsekošanu, atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 15.jūnija noteikumiem Nr.384 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21” prasībām.
2. Kvalitatīvai piedāvājuma sagatavošanai, Pretendentam jāiepazīstas ar iepirkuma dokumentāciju, kā arī, lai ietvertu piedāvājumā visas nepieciešamās darbības un izmaksas līguma pilnvērtīgai izpildei, jāveic  objektu apskate klātienē. Apsekošanas diena un laiks ir jāsaskaņo ar objektu kontaktpersonu (4.punkts), apsekošanas laikā nevar patvaļīgi pārvietoties pa objektu, veikt patvaļīgus pārvietojumus un pārbīdes, veikt forografēšanu un video ierakstus, jāsaglabā objekta esošā situācija. 
3. Apsekošana un apsekošanas atzinuma sagatavošana saskaņā ar Tehniskās apsekošanas uzdevumu veicama visām iepirkuma priekšmetu daļu adresēs esošajām ēkām (4.punkts).
4. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:
 
	Nr.p.k.
	Adrese
	Būves kadastra apzīmējums
	Kopējā platība, m2

	
	1.daļa

	1.
	Anniņmuižas bulvāris 89, Rīgā

	1.1.
	Anniņmuižas bulvāris 89, Rīgā
	Kadastrs Nr. 01000930684

	Kopējā platībā m2 -1360,3

	2.
	Hipokrātu iela 4a, Rīga

	2.1.
	Hipokrātu iela 4a, Rīga
	Kadastrs Nr. 01001222006003
	Kopējā platībā m2 –415,3

	3.
	Hipokrātu iela 2, Rīga

	3.1
	Hipokrātu iela 2, Rīga
	Kadastrs Nr. 01001222078018
	Kopējā platībā m2 – 528,8

	4.
	Nīcgales iela 7, Rīga

	4.1.
	Nīcgales iela 7, Rīga
	Kadastrs Nr. 01000700927001
	Kopējā platībā m2-1331

	5.
	Lielā Dārza 60B, Daugavpils

	5.1.
	Lielā Dārza 60B, Daugavpils
	Kadastrs Nr. 05000060606004/ 05000060606001
	Kopējā platībā m2 -893,9

	6.
	Rīgas iela 47A, Valmiera

	6.1.
	Rīgas iela 47A, Valmiera
	Kadastrs Nr. 96010020107004
	Kopējā platībā m2-140,5

	6.2.
	Rīgas iela 47A, Valmiera
	Kadastrs Nr. 96010020107005
	Kopējā platībā m2-355,8

	6.3.
	Rīgas iela 47A, Valmiera
	Kadastrs Nr. 96010020107006/ 96010020107008
	Kopējā platībā m2-904,1

	6.4.
	Rīgas iela 47A, Valmiera
	Kadastrs Nr. 96010020107007
	Kopējā platībā m2-163,4

	7.
	Noliktavas teritorija Ogrē, Pagasta ielā 2

	7.1.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557001

	Kopējā platībā m2 -1510

	7.2.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557002

	Kopējā platībā m2 -203,9

	7.3.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557003

	Kopējā platībā m2 -12,9

	7.4.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557004
	Kopējā platībā m2 -131,9

	7.5.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557008

	Kopējā platībā m2 -28,6

	7.6.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557009

	Kopējā platībā m2 -14,5

	7.7.
	Pagasta ielā 2, Ogre,
	Kadastrs Nr. 74010060557010

	Kopējā platībā m2 -64,7

	8.
	Noliktavas teritorija Kandavā, Talsu iela 33

	8.1.
	Talsu iela 33, Kandava
	Kadastrs Nr. 90110010428004

	Kopējā platībā m2 -1124

	8.2.
	Talsu iela 33, Kandava
	Kadastrs Nr. 90110010428001

	Kopējā platībā m2 -643,4

	8.3.
	Talsu iela 33, Kandava
	Kadastrs Nr. 90110010428005

	Kopējā platībā m2 -7,7

	8.4.
	Talsu iela 33, Kandava
	Kadastrs Nr. 90110010428006

	Kopējā platībā m2 -421,7

	8.5.
	Talsu iela 33, Kandava
	Kadastrs Nr. 900110011 0428007
	Kopējā platībā m2 -427,7

	8.6.
	Talsu iela 33, Kandava
	Kadastrs Nr. 900110011 0428008
	Kopējā platībā m2 -154,8

	9.
	Noliktavas teritorija Cesvainē, Silaines iela 11

	9.1.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028001

	Kopējā platībā m2 -7,3

	9.2.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028002

	Kopējā platībā m2 -664,8

	9.3.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028003

	Kopējā platībā m2 -90

	9.4.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028004

	Kopējā platībā m2 -2184,3

	9.5.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028005

	Kopējā platībā m2 -46,3

	9.6.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028006

	Kopējā platībā m2 -117,8

	9.7.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028007

	Kopējā platībā m2 -194,8

	9.8.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028008

	Kopējā platībā m2 -2391,8

	9.9.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028009

	Kopējā platībā m2 -730,3

	9.10.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028010

	Kopējā platībā m2 -39

	9.11.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028011

	Kopējā platībā m2 -39,7

	9.12.
	Silaines iela 11, Cesvaine
	Kadastrs Nr. 70070010028012

	Kopējā platībā m2 -39,7

	
	2.daļa

	1.
	Siguldas iela 16A, Daugavpils

	1.1.
	Siguldas iela 16A, Daugavpils
	Kadastrs Nr. 05000060616028
	*

	1.2.
	Siguldas iela 16A, Daugavpils
	Kadastrs Nr. 05000060620001
	*

	2.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	2.1.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 0100 017 0147 001 un Nr. 0100 017 0147 002.
	*

	2.2.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 01000170062001

	*

	2.3.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 01000170147009

	*

	2.4.
	Duntes iela 8, Rīgā 
	Kadastra Nr. 01000170147008

	*

	2.5.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 01000170147007

	*

	2.6.
	Duntes iela 8, Rīgā 
	Kadastra Nr. 01000170147006
	*

	2.7.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 01000170147005

	*

	2.8.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 01000170147004

	*

	2.9.
	Duntes iela 8, Rīgā 

	Kadastra Nr. 01000170147003 

	*

	3.
	Laktas iela 8, Rīga

	3.1.
	Laktas iela 8 A, Rīga
	Kadastrs Nr. 01000170067012
	*

	3.2.
	Laktas iela 8, Rīga
	Kadastrs Nr. 01000170067021
	*


*  Pamatojoties uz Ministru kabineta 2024.gada 20.augusta noteikumos Nr. 546 “Kārtība, kādā tiek aizsargāta nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīga informācija par nekustamā īpašuma objektiem noteikto”, kopējā platība nav publicējama. 
5. Iepirkumā paredzētā līgumcena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir:
1.daļā līdz 30 000,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši euro, 00 centi);
2.daļā līdz 11 999,99 EUR (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro, 99 centi);
6. 	Izpildes termiņi: 
1.daļā - ne vēlāk kā 6 (sešu) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, par katru objektu jānodod ar drošu elektronisko parakstu parakstīts Tehniskās apsekošanas atzinums, ievietojot to BIS sistēmā;
2.daļā – ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma abpusējas parakstīšanas dienas, par katru objektu jānodod ar drošu elektronisko parakstu parakstīts Tehniskās apsekošanas atzinums, ievietojot to BIS sistēmā.

TEHNISKĀS APSEKOŠANAS UZDEVUMS
Pasūtītājs: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – Pasūtītājs) 
1. Apsekošanas darbi
1.1. Veikt tehniskās specifikācijas 4. punktā norādīto pasūtītāja valdījumā esošo būvju pilnu vizuālo un konstrukciju tehnisko apsekošanu, neveicot konstrukciju atsegumu un padziļinātu tehnisko izpēti.  
1.2. Sagatavot tehniskās apsekošanas atzinumus atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 15.jūnija noteikumu Nr. 384 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21" 10. punkta prasībām, lai novērtētu būvju faktisko tehnisko stāvokli.  
1.3.	Izstrādāt rekomendācijas trūkumu un defektu novēršanai, kas nepieciešamas projektēšanas uzdevuma sagatavošanai attiecīgās būves remonta darbu veikšanai un/vai atjaunošanas vai pārbūves būvprojekta izstrādei.  

2. Apsekošanas mērķis
Tehniskās apsekošanas mērķis ir noteikt būvju tehnisko stāvokli apsekošanas brīdī un to atbilstību Būvniecības likuma 9. pantā noteiktajām prasībām, tostarp:  
- mehāniskajai stiprībai un stabilitātei,  
- ugunsdrošībai,  
- energoefektivitātei.  

Novērtējums tiek veikts, balstoties uz vizuālo apsekošanu, bez konstrukciju nestspējas un siltumtehnisko aprēķinu veikšanas. Apsekošanas laikā tiek identificēti būvju konstrukciju defekti un bojājumi, kā arī apkopoti dati, kas nepieciešami darbu plānošanai un/vai projektēšanas uzdevumu izstrādei būvju atjaunošanai vai pārbūvei.  

3. Apsekošanas apjoms
3.1. Veikt pilnu (visu būves daļu) tehnisko apsekošanu, ietverot ēkas un inženiertīklu vizuālo apsekošanu.  
3.2. Gadījumos, kad tiek konstatēti bojājumi, kas var ietekmēt būves noturību, mehānisko stiprību vai stabilitāti, tehniskās apsekošanas atzinumā jāveic:  
- vietas, kur būtu nepieciešama detalizēta izpēte; 
- iespējamās izpētes metodes (piemēram, konstrukciju atsegšana, urbumi, skatrakumi, zondāža, kontroles mēraparātu izmantošana, deformāciju novērtēšana, kontrolnoslogošana, materiālu pārbaude laboratorijā u.c.).  
4. Apsekošanas rezultātā izstrādājamie materiāli un dokumenti
Tehniskās apsekošanas atzinums, kas ietver:  
- 	konstrukciju apsekošanas kartogrammas, kas sagatavotas, pamatojoties uz pasūtītāja nodrošinātajiem būvju kadastrālās uzmērīšanas lietas plāniem, norādot izmērus un identificēto defektu atrašanās vietas;  
- 	fotofiksāciju ar aprakstiem un komentāriem (būves kopskats, atsevišķi fragmenti, būtiskākie bojājumi u.c.);  
- 	priekšlikumus konstatēto defektu un bojājumu novēršanai; 
- 	ieteikumus turpmākai ēkas ekspluatācijai, ņemot vērā konstatēto defektu un bojājumu ietekmi uz konstrukciju drošību un to rašanās cēloņiem.  

5. Dokumentācijas iesniegšana
Visi tehniskās apsekošanas ietvaros sagatavotie dokumenti jāiesniedz:  
- Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), (ievērojot Ministru kabineta 2024.gada 20.augusta noteikumos Nr. 546 “Kārtība, kādā tiek aizsargāta nacionālajai drošībai un valsts aizsardzībai svarīga informācija par nekustamā īpašuma objektiem noteikto”, kopējā platība nav publicējama” noteikto);  
- pasūtītājam 2 (divos) eksemplāros drukātā formātā;  
- elektroniskā formātā (.pdf, .docx un .xls formātos) datu nesējā.



