Atklātā konkursa 
„Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru un rezerves daļu piegāde”, id. Nr.2024/01K apspriede ar piegādātājiem


Apspriede ar piegādātājiem, ID Nr. VCB 2025/01A,
pirms atklāta konkursa 
„Kohleāro implantu ārējās daļas- skaņas procesoru un rezerves daļu piegāde”,
ID Nr. VCB 2025/01K izsludināšanas
Procesoru tehniskā specifikācija

1. daļa- Tehniskā specifikācija skaņas procesoram Med-El SONNET 2 

1.  Skaņas procesora veids:		- aizauss vai modulārs
					- krāsa- pēc lietotāja izvēles
2.  Regulācijas pults 
3. Skaņas procesorā esošā Skaņas kodēšanas sistēma –Fine Hearing
4. Duāla mikrofonu direkcijas sistēma
5. Trokšņu samazināšanas sistēma ikvienā akustiskajā vidē
 (NOISE REDUCTION)
6. Skaņas procesorā: iebūvēta telespoles opcija
7. Iespēja procesoru ieslēgt/izslēgt
8. Iespēja pieslēgt skaņas procesoram papildus audioiekārtas, tai skaitā tiešā straumēšana no mobilajām telefonu iekārtām
9. Iespējas regulēt procesora dažādas klausīšanās programmas
10. Iespēja regulēt mikrofona jūtību un skaņas skaļumu
11. Bateriju nodalījuma nobloķēšanas iespēja
12. Indikatora gaismas skaņas procesorā
13. Ūdens ne caurlaidīguma nodrošinājums skaņas procesoram ne mazāks kā IP54
14. Iespēja pievienot uzlādējamās baterijas
15. Skaņas procesora regulācijas pults ar attiecīgo klausīšanās programmu, skaņas skaļumu, mikrofona jutīgumu
16. Bezvadu pārraide
17. Garantijas laiks – 2 gadi no pirmās pieslēgšanas dienas
18. Komplektā:
-Skaņas procesors ar regulācijas pulti
-Lietošanas instrukcija valsts valodā
-Drošības instrukcija valsts valodā

19. Aptuvenais procesoru skaits- 32

2.daļa- Tehniskā specifikācija skaņas procesoram COCHLEAR NUCLEUS 7

1.  Skaņas procesora veids:		- aizauss vai modulārs
					- krāsa- pēc lietotāja izvēles
2.  Regulācijas pults 
3. Skaņas procesorā esošā Skaņas kontroles sistēma – Smart Sound IQ ar Scan opciju
4. Duāla mikrofonu direkcijas sistēma
5. Vēja radīto trokšņu samazināšanas sistēma skaņas procesorā 
6. Skaņas procesorā: iebūvēta telespoles opcija
7. Iespēja procesoru ieslēgt/izslēgt
8. Iespēja pieslēgt skaņas procesoram papildus audioiekārtas, tai skaitā tiešā straumēšana no mobilajām telefonu iekārtām
9. Iespējas regulēt procesora dažādas klausīšanās programmas
10. Iespēja regulēt mikrofona jūtību un skaņas skaļumu
11. Bateriju nodalījuma nobloķēšanas iespēja
12. Indikatora gaismas skaņas procesorā
13. Ūdens ne caurlaidīguma nodrošinājums skaņas procesoram ne mazāks kā IP54
14. Iespēja pievienot uzlādējamās baterijas
15. Skaņas procesora regulācijas pults ar attiecīgo klausīšanās programmu, skaņas skaļumu, mikrofona jutīgumu
16. Bezvadu pārraide
17. Garantijas laiks – 2 gadi no pirmās pieslēgšanas dienas
18. Komplektā:
-Skaņas procesors ar regulācijas pulti
-Lietošanas instrukcija valsts valodā
-Drošības instrukcija valsts valodā

19. Aptuvenais procesoru skaits- 30
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