NEATLIEKAMĀS MEDICĪNISKĀS PALĪDZĪBAS DIENESTS
Reģistrācijas Nr.90009029104

APSPRIEDES ZIŅOJUMS
APSPRIEDES AR PIEGĀDĀTĀJIEM KOPSAVILKUMS

Plānotam atklātam konkursam (virs ES sliekšņa)
“Rāciju iegāde”
Identifikācijas Nr. NMPD 2025/19

Rīgā, 2025.gada 10.maijā

	
1.
	Pasūtītājs
	Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, 
reģ. Nr.90009029104, Adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013

	2.
	Plānotais iepirkuma procedūras veids
	Atklāts konkurss (virs ES sliekšņa)

	3.
	Plānotais iepirkuma priekšmets 
	Līguma veids - piegāde.
[bookmark: _Hlk179361918]Iepirkuma priekšmets: Rāciju iegāde - atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. 
CPV klasifikatora kods: 32344230-7 (Radiostacijas).
Katrs pretendents iesniedz vienu piedāvājumu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.
Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. 
Konkursa rezultātā tiks slēgts iepirkuma līgums “Par rāciju piegādi” – ar līgumcenu līdz 776 094,00 EUR (septiņi simti septiņdesmit seši deviņdesmit četri euro, 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa. 
Konkursa rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma darbības termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši no līguma noslēgšanas brīža.

	4.
	Apspriedes tiesiskais pamatojums
	Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrā daļa un otrā pirm viens (21 ) daļa, kas paredz pasūtītāja tiesības rīkot apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām.

	5.
	Datums, kad uzaicinājums uz apspriedi ar piegādātājiem
(Apspriešanās ar piegādātājiem) publicēts:

	5.1.
	Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Publikāciju vadības sistēmā tīmekļvietnes saite un datums 
	https://eforms.pvs.iub.gov.lv/planning-publications/view/pil-discussion/989064/content 

	
	
	22.04.2025.

	5.2.
	Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) e-konkursu apakšsistēmā, pircēja profila adresē tīmekļvietnes saite un datums 
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/146131 

	
	
	22.04.2025.

	6.
	Piegādātāju priekšlikumu iesniegšanas termiņš un kārtība
	Apspriedes veids: rakstveida.
Apspriede paredzēta rakstiskā formā – piegādātājiem jautājumus, komentārus vai ieteikumus par plānotā Konkursa Tehnisko specifikāciju jānosūta elektroniski uz Pasūtītāja kontaktpersonas (par apspriedi) e-pastu: ginta.kaire@nmpd.gov.lv līdz 2025.gada 8.maijam (ieskaitot).

	7.
	Apspriedes dalībnieki – Pretendenti, kuri iesnieguši priekšlikumus
	1 (viens)

	8.
	Saņemtie ierosinājumi/
komentāri/priekšlikumi un Iepirkuma komisijas vērtējums
	Pielikumā

	9.
	Pieņemtie Lēmumi
	Ievērojot iepriekš minēto, Pasūtītājs nolēma: 
1. Atzīt par notikušu apspriedi ar piegādātājiem plānotā Atklātā konkursa ietvaros.
2. Precizēt Pretendenta kvalifikācijas prasības atbilstoši iepirkuma komisijas pieņemtajam lēmumam.
3. Turpināt plānotā Atklātā konkursa Iepirkumu komisijas darba norisi un veikt darbības atklāta konkursa “Rāciju iegāde” ar identifikācijas Nr. NMPD 2025/19 izsludināšanai.



Sagatavoja: 
Iepirkumu komisijas locekle, sekretāre:	(paraksts *)       Jeļena Poplavska-Novikova


Pielikums Apspriedes ziņojumam par Plānota atklāta konkursa (virs ES sliekšņa)
“Rāciju iegāde”
Identifikācijas Nr.NMPD 2025/19

Tehniskā specifikācija
1. Prasības radiostacijām
	

	Pasūtītāja prasības

	Pretendenta jautājumi, priekšlikumi, komentāri
	Pasūtītāja atbilde


	1.1
	Tīkla darbības standarts: APCO P25 Phase 2 (TDMA divu slotu tehnoloģija);
Frekvenču diapazons: UHF R1;
Datu pārraides ātrums: 9600 bodi;
Kanāla joslas platums: 12,5 kHz;
Tīkla integrācija un funkcionalitāte:
ASTRO25 IVD tīkla saderība;
P25 autentifikācija;
Over-the-Air Provisioning (OTAP) atbalsts;
ASTRO konvencionāls atbalsts;
Raidītāja jauda regulējama diapazonā:
portatīvām radiostacijām 1-5W vai
mobilam radiostacijām 10-40W;
Šifrēšanas atbalsts:
AES-256 šifrēšana;
Multi-key atbalsts;
Over-the-Air Rekeying (OTAR) atbalsts;
KMF atslēgu ielādes atbalsts;
Citas sakaru funkcijas:
GPS uztveršanas atbalsts;
Bluetooth 4.2 LE savienojamība;
Ražotāja opcijas:
Portatīvo radiostacijām:
Q806 & H38 & Q361, QA02812, QA02592 (Single 
	
Lūdzam pārliecināties ka opcija G996, GA00631 (OTAP / POP25) ir nepieciešama. Skaidrojam, ka GA00631 opcija paredzēta izmantošanai kopā ar DVRS retranslatoru.
Iesakām prasību izteikt šādā redakcijā:
“G996 (OTAP / POP25);”
	

Komentārs ņemts vērā.
Tehniskā specifikācija tiks precizēta, aizstājot 
 “GA00631” ar 
“G996 (OTAP/POP25)”.

	
	sys P25 ZmartZone);
QA00580  (TDMA Operation);
QA01767 (P25 Radio Authentication);
QA03399 (Enhanced Data);
G996 (OTAP / POP25);
Q498 & Q629 or Q15 or Q625 (P25 OTAR with Multikey);
QA01770 (APX N50, APX 2000 Enhancement Level 1) vai
QA01771 QA01771 (APX N70, APX 6000 Enhancement Level 2);
QA09006 (Adaptive Noise Suppression);
QA01843 (Fall Alert Operation / Impact Detection);
Mobilo radiostacijām:
G806 & G51 & G361, QA02812 (Single sys P25 SmartZone);
GA00580 (TDMA Operation);
GA01767 (P25 Radio Authentication);
QA03399 (Enhanced Data);
G996, GA00631 (OTAP / POP25);
G298 & G843 or G851 or G625 (P25 OTAR with Multikey);
GA01770 (APX 2500 Enhancement Level 1) vai 
QA01771 QA01771 (APX 6500 Enhancement Level 2);
QA01843 (Fall Alert Operation / Impact Detection);
	
	

	[bookmark: _Hlk197937358]1.2.
	Komplektācija portatīvai radiostaciju:
· UHF diapazona lokana antena ar iebūvētu GPS antenu;
· Radiostacijas stiprinājums pie jostas (klipsis);
· Akumulators IMPRES 2, IP68 ar ietilpību vismaz 2850mAh;
· IMPRES 2 akumulatora uzlādes ierīce;
	

-
	

-

	1.3.
	Komplektācija mobilajai radiostaciju:
· UHF antena, 410-430 MHz diapazonā ar MNO stiprinājumu uz transportlīdzekļa jumta;
· Radiostacijas stiprinājums (kronšteins);
· Ūdens izturīgs skaļrunis, 15W;
· Atbilstoši kabeli radiostacijas barošanai un aksesuāru (skaļruņa) pieslēgšanai.
	

-
	

-




2
DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU*

